Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY TYPU PICK-UP O NAPĘDZIE 4X4 - 17 szt.

1. Pojazd fabrycznie nowy z roku 2022.
2. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego.
3. Silnik wysokoprężny Diesel z turbodoładowaniem z automatyczną skrzynią biegów.
4. Minimalna moc silnika 140 KM.
5. Normy norma emisji spalin zgodna z obecnie obowiązująca na terenie Unii Europejskiej.
6. Zbiornik paliwa minimum 75 litrów.
7. Samochód fabrycznie przystosowany do jazdy poza utwardzonymi drogami.
8. Samochód musi posiadać wspomaganie kierownicy, elektryczny system stabilizacji toru jazdy ESP, wspomaganie układu hamulcowego, elektryczny system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania ABS, hamulec autonomiczny i wspomaganie nagłego hamowania oraz osłonę dolną zespołu napędowego.
9. Auto musi być wyposażone w system „asystent wjazdu i zjazdu”.
10. Auto musi posiadać dołączany w trakcie jazdy napęd 4x4 z reduktorem i blokadą tylnego mechanizmu różnicowego.
11. Auto musi posiadać minimalny prześwit 240 mm.
12. Auto musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne rozmiarowo z kołami na osiach.
13. Komplet opon zimowych A/T i letnich zgodnych z homologacją producenta samochodu.
14. Felgi minimum 18 cali.
15. Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona.
16. Ładowność co najmniej 700 kg.
17. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg, możliwość ciągnięcia przyczepy o masie min. 3500 kg.
18. Auto z zamontowanym hakiem holowniczym o uciągu min. 3500 kg.
19. Powierzchnia ładunkowa pokryta powłoką łatwo zmywalna oraz umożliwiająca dezynfekcję.
20. Gwarancja producenta mechaniczna min. 5 lat.
21. Gwarancja perforacyjna min.10 lat.
22. Gwarancja na lakier min 5 lat.
23. Pojazd wyposażony we wciągarkę elektryczną trwale przymocowana na przestrzeni ładunkowej o uciągu minimum 1500 kg.
24. Oświetlenie przestrzeni ładunkowej typu LED.
25. Składany trap załadowczy o dużej wytrzymałości o szerokości minimum 280 mm i długości po rozłożeniu minimum 2150 mm.
26. Kabina pasażerska podwójna, pięcioosobowa.
27. Gniazdo zapalniczki 12V.
28. Tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości np.: derma, skaj, skóra (nie dopuszcza się rozwiązania w postaci pokrowców).
29. Dywaniki gumowe dla przedniego i tylnego rzędu siedzeń.
30. Przednie światła przeciwmgielne.
31. Dodatkowe przednie oświetlenie dalekosiężne typu LED BAR zamontowane na dachu – strumień świetlny min. 23000 lm, żywotność 50000 h.
32. Kuwetę transportową wykonaną z tworzywa sztucznego o minimalnych wymiarach długość 100 cm, szerokość 75 cm, wysokość 26 cm.
33. Samochód musi posiadać klimatyzację, ogrzewane przednie siedzenia i fabryczne radio z systemem bluetooth. Elektrycznie regulowane szyby min. z przodu. Fabryczne czujniki parkowania min. tylne. Samochód musi posiadać centralny zamek sterowany zdalnie. Boczne lusterka muszą być sterowane elektrycznie i podgrzewane.
34. Samochód musi być wyposażony min. w 6 poduszek powietrznych,
35. Samochód oraz wyposażenie dodatkowe muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów Ruchu Drogowego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty.
36. Auto musi być objęte autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.